Ваш логотип.

**«Утверждаю»**

Должность и фамилия руководителя.

М.П. «\_\_» января 2020г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**для проведения закупки в рамках проекта название проекта**

**На поставку аппаратных средств**

**для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)**

**Москва, 2020**

Содержание

[I. ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc31210734)

[ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ 3](#_Toc31210735)

[II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3](#_Toc31210736)

[Раздел 1. Видеоувеличитель Transformer HD OCR (или эквивалент) 3](#_Toc31210737)

[III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 4](#_Toc31210738)

[IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 4](#_Toc31210739)

[V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 4](#_Toc31210740)

# I. ВВЕДЕНИЕ

## ****ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ****

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку \_\_\_ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Видеоувеличитель Transformer HD OCR (или эквивалент)

* Видеоувеличитель должен иметь возможность подключаться к ноутбуку, настольному компьютеру, планшету, монитору.
* Должен иметь возможность распознавания и чтения текста синтезированной речью.
* Камера с автоматической фокусировкой – наличие.
* Не менее 4 режимов просмотра: просмотр документа, удаленный просмотр, зеркальное отображение и вертикальный режим, предназначенный для увеличения доступной высоты и угла обзора.
* Уровень увеличения от не более 1,7 до не менее 30,6 крат на 24-дюймовом ЖК-дисплее
* Не менее 32 цветовых режима
* Камера не менее 13-мегапикселей для точного преобразования текста в речь (OCR)
* Настраиваемое увеличение и цветовой режим в OCR – наличие
* Многоязычное распознавание – наличие
* Мужские и женские высококачественные Premium голоса - наличие
* Подключение через HDMI, USB 3.0, Wi-Fi – наличие
* Возможность сохранения документов, изображений на компьютер
* Возможность работы в полноэкранном и сплит режиме - наличие
* Возможность записи и сохранения видео для последующего воспроизведения
* Функция стоп-кадр - наличие
* Линии и маски чтения – наличие
* Настройка баланса белого - наличие
* Режим для левшей - наличие
* Встроенная светодиодная подсветка - наличие
* В комплекте должно поставляться программное обеспечение для взаимодействия увеличителя с ПК и ноутбуком. Для владельцев планшетов на базе iOS и Android данное ПО должно быть доступно в магазине Apple Store и Google Play.
* Съемный аккумулятор со встроенным зарядным устройством, обеспечивающий до не менее 3 часов автономной работы
* Кейс для переноски - наличие
* Габариты в рабочем виде, (ДxШxB): не более 40x41x35 см
* Габариты в сложенном виде, (ДxШxB): не более 35x13x13 см
* Вес: не более 1,7 кг
* Питание: 100-240 В

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки. По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях \_\_% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения составляет \_\_\_ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*сумма прописью*) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |
| **5** |  |  |